a. 進行檢測

1. 請於網址列輸入所要檢測之網址(可直接輸入以http://或https://為首之網址，或選擇網址列左方之「網址」按鈕選取本機之網頁)
2. 設定檢測層數，選擇 1 至 5 層或是選擇全網站。
3. 選擇檢測等級，選擇 A、AA、AAA 或 A+。
4. 開始檢測，按下「開始」按鈕進行檢測。

b. 停止檢測

1. 按下停止檢測按鈕即可停止檢測。

c. 讀取報告

1. 進行檢測後，檢測數據報告呈現於中間的表格欄位。表格欄位分別代表意義為：「網址數」檢測的網址個數，「通過YES（或 不通過NO）設定優先等級之機器檢測 」，「第一、二、三優先(機器/人工) 」欄位代表數字分別代表通過（或不通過)第一、二、三 優先等級機器檢測/與人工檢測的個數，最後為所檢測的網址。
2. 讀取單網頁檢測報告。於列表中選取網址後按下「單網頁檢測報告」按鈕執行單網頁檢測。
3. 讀取綜合檢測報告。直接按下「全網站檢測報告」按鈕執行綜合檢測。

d. 重新檢測網頁

1. 於列表中選取欲重新檢測的網址，按下「重新檢測單一網頁」重新檢測該網頁。
2. 按下「重新檢測所有網頁」按鈕重新檢測所有網頁。

e. 設定排除類型

1. 設定排除檔案類型。按下「設定排除檔案類型」按鈕，於排除檔案類型視窗文字欄中輸入欲排除檢測的檔案後按下「輸入」。或於排除檔案類型視窗文字欄中選擇欲移除的檔案類型，按下移除按鈕移除。
2. 設定排除網頁。按下「設定排除網頁」按鈕，於排除網頁類型視窗文字欄中輸入欲排除檢測的完整網址後按下「輸入」。或於排除網址類型視窗文字欄中選擇欲移除的網址，按下移除按鈕移除。
3. 設定排除資料夾。按下「設定排除的資料夾」按鈕，於排除資料夾視窗文字欄中輸入欲排除檢測的資料夾後按下「輸入」。或於排除資料夾視窗文字欄中選擇欲移除的資料夾，按下移除按鈕移除。

f. 設定網站沒有反應時自動停止檢測、設定檢測等級、設定檢測層級、最長檢測時間與使用語言

1. 設定網站沒有反應時自動停止檢測：選擇選單中的設定選項->網站沒有反應時自動停止檢測，可選擇停止時間或不使用自動停止檢測。
2. 設定檢測等級：選擇選單中的設定選項->選擇檢測等級，可選擇A、AA、AAA 或 A+。
3. 設定檢測層級：選擇選單中的設定選項->選擇檢測層級，可選擇第一層至第五層 或 全網站。
4. 設定最長檢測時間：選擇選單中的設定選項->設定最長監測時間，於對話框中輸入所要檢測的時間，輸入0為不設限時間。
5. 設定使用語言：選擇選單中的設定選項->語言設定，目前共提供中、英文兩種語系。

g. 修正錯誤

1. 按下修正工具按鈕開啟修正工具，並修正機器檢測錯誤之網頁。
2. 修正工具與檢測報告功能進行結合，提供機器檢測碼之檢測規則，以對話框互動方式進行無障礙語法修正，對於無法修正之檢測規則，應提供相對應的修正解決方案說明。

h. 申請標章

1. 可以在通過自我檢測之後，直接經由此功能將檢測資料上載至伺服器，同時下載標章連結，只有在通過檢測等級之後才會此啟動功能。

i. 說明

1. 選擇使用說明
2. A+檢測碼說明
3. 檢查線上更新版本
4. 關於Freego

j. 使用平台

1. Microsoft Windows XP
2. Microsoft Windows 2000
3. RedHat Linux (XWINDOW System)

附註. Linux 平台正確執行方式

1. 更改使用權限為可執行權限。 範例：執行 chomd 755 Freego-linux 指令
2. 務必自common line 下執行程式。 範例：於XWINDOW下按右鍵->新增終端機->切換至Freego執行目錄->執行指令 ./Freego-linux 執行檢測程式